### Contents

デバイスフォント一覧
バーコードフォント
２次元コードフォント
コントロールフォント
著作権

# Star TSP700II (TSP743II) Windows Printer Driver
- デバイスフォント -

本プリンタドライバは、プリンタに内蔵される様々なデバイスフォントに対応しています。

プリンタフォントには、いくつかのフォントサイズが用意されており、TrueTypeフォントを使用するよりも鮮明な印刷が可能です。 バーコードフォント／２次元コードフォントは、コードを入力することによって様々な規格・サイズのバーコード／２次元コードを生成し、印刷することができます。
コントロールフォントを使用して、キャラクタベースのコマンドを印刷ジョブに埋め込むことによってプリンタの制御をすることができます。

各デバイスフォントは、プリンタドライバにて「印刷モード」を’Line’に設定することにより使用できます。

## デバイスフォント一覧

本プリンタドライバが対応するデバイスフォント一覧です。
デバイスフォントを使用する際はアプリケーションの書式設定で、フォントと正しいフォントサイズ（ポイント）を指定してください。
Microsoft Word/Excelにおいては、高さ24ピクセル＝8.5ポイントで指定します。

フォント名 | 幅 （ピクセル） | 高さ （ピクセル） | 文字／ 行（80mm・640ドット） | 詳　細
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | プリンタフォント （ANKフォントA）
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer 7cpi (RED) | 30 | 24 | 21
Printer 7cpi Tall (RED) | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi (RED) | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall (RED) | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi (RED) | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall (RED) | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi (RED) | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall (RED) | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi (RED) | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall (RED) | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi (RED) | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall (RED) | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | プリンタフォント （ANKフォントB）
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71
Printer FontB 8.5cpi (RED) | 24 | 24 | 26
Printer FontB 8.5cpi Tall (RED) | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi (RED) | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall (RED) | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi (RED) | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall (RED) | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi (RED) | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall (RED) | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi (RED) | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall (RED) | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi (RED) | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall(RED) | 9 | 48 | 71
漢字全角 8cpi | 26 | 24 | 24 | プリンタフォント （漢字フォント）
漢字縦倍角 8cpi | 26 | 48 | 24
漢字横倍角 4cpi | 52 | 24 | 12
漢字4 倍角 4cpi | 52 | 48 | 12
漢字縦横3 倍角 2.5cpi | 78 | 72 | 8
漢字全角 8cpi(RED) | 26 | 24 | 24
漢字縦倍角 8cpi(RED) | 26 | 48 | 24
漢字横倍角 4cpi(RED) | 52 | 24 | 12
漢字4 倍角 4cpi(RED) | 52 | 48 | 12
漢字縦横3 倍角 2.5cpi(RED) | 78 | 72 | 8
UPC-E | 12 | 24 | 53 | バーコードフォント
UPC-A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53
CODE39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | ２次元コードフォント
PDF417 | 1 | 24 | 640
DATA1 | 1 | 24 | 640
DATA2 | 1 | 24 | 640
DATA3 | 1 | 24 | 640
ESC_FONT_KANJI | 2 | 24 | 320
Control | 12 | 24 | 53 | コントロールフォント
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

トップへ戻る

## バーコードフォント

本プリンタドライバが対応するバーコードフォントの種類は以下の通りです。

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN-13
- CODE39
- ITF
- NW-7 (Codabar)

### バーコードフォント パラメータ一覧

■ バーコードデータ

バーコードタイプ | 使用可能文字桁数 | 使用可能な文字セット
--- | --- | ---
UPC-E | 12 桁 | 数値：0 ～ 9
UPC-A | 12 桁 | 数値：0 ～ 9
JAN/EAN-8 | 8 桁 | 数値：0 ～ 9
JAN/EAN-13 | 13 桁 | 数値：0 ～ 9
CODE39 | 1 桁以上 | 数値：0 ～ 9 記号：－ , ．, <SP>, $, /, +, % アルファベット：A ～ Z スタート･ストップコード：* （※ 1）
ITF | 2 桁以上（ただし、偶数） | 数値：0 ～ 9
NW-7 (Codabar) | 1 桁以上 | 数値：0 ～ 9 記号：－ , $, :, /, ．, +, アルファベット：A ～ D

※１ スタート・ストップコードは自動的に入力されるため、コード入力時には記述不要です。

■ 最小モジュール幅設定パラメータ

文字 | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | CODE39 NW-7 （※１） | ITF （※１）
--- | --- | --- | ---
a | 2 ドット | 2 ドット(6) | 2 ドット(5)
b | 3 ドット | 3 ドット(9) | 4 ドット(10)
c | 4 ドット | 4 ドット(12) | 6 ドット(15)
d | － | 2 ドット(5) | 2 ドット(4)
e | － | 3 ドット(8) | 4 ドット(8)
f | － | 4 ドット(10) | 6 ドット(12)
g | － | 2 ドット(4) | 2 ドット(6)
h | － | 3 ドット(6) | 3 ドット(9)
i | － | 4 ドット(8) | 4 ドット(12)

※１ 各モジュール幅の( )内の数字は、太いパターンのドット数を示しています。

■ バーコード高さ設定パラメータ

文字 | バーコード高さ
--- | ---
o | 32 ドット（4 ｍｍ）
p | 64 ドット（8 ｍｍ）
q | 96 ドット（12 ｍｍ）
r | 128 ドット（16 ｍｍ）
s | 160 ドット（20 ｍｍ）
t | 192 ドット（24 ｍｍ）
u | 224 ドット（28 ｍｍ）
v | 255 ドット（31.9 ｍｍ）

■ バーコード終了パラメータ

文字 | 機　能
--- | ---
z | バーコードデータの終了コード（1EH）

Note:プリンタがサポートしていない文字を指定した場合は無視されます。

### バーコードフォント 記述方法

バーコードフォントは、”モジュールの幅設定パラメータ”、”バーコードの高さ設定パラメータ”、 ”バーコードデータ”、"バーコード終了パラメータ”のフィールドからなり、それぞれのフィールドを結合して記述します。
さらに詳しい内容については、スターラインモードコマンド仕様書をご参照ください。

例：CODE39（モジュール幅２ドット／バーコード高さ８mm）で’0123ABC’のバーコードを生成する場合

【 記述データ 】

a p 0123ABC z

記述文字 | 意　味
--- | ---
'a' | モジュールの幅設定パラメータ（2ドット）
'p' | バーコードの高さ設定パラメータ（64ドット：8mm）
'0123ABC' | バーコードデータ
'z' | バーコード終了パラメータ

【 印刷結果 】

各フィールドの詳細については、バーコードフォント パラメータ一覧をご参照ください。

トップへ戻る

## ２次元コードフォント

本プリンタドライバは、２次元コードフォント－QRコード／PDF417に対応します。

### ２次元コードフォント 記述方法

２次元コードフォントを使用して２次元コードを生成する場合、以下の順序でコードを記述します。

1. ２次元コードタイプ設定
   各設定には初期値が設定されているため、変更したい場合のみ記述します。
2. ２次元コードデータ設定
   ２次元コードデータ設定用コマンドフォントに続いて各種パラメータ、２次元コードデータを記述します。
3. ２次元コード展開情報取得（任意）
   1,2で設定した内容に不整合が生じた場合、エラーを返します。
4. ２次元コード印字

各種コマンドの内容について、詳しくはスターラインモードコマンド仕様書をご参照ください。
例：QRコード（誤り訂正率25％）で’012345ABCD’の２次元コードを生成する場合
【 記述データ 】
E2A0＊012345ABCD P

記述文字 | 設定フォント | 意　味
--- | --- | ---
'E2' | QR_CNTL | 誤り訂正レベルQ（25％）に設定
'A0' | QR_CNTL | QRコードデータ設定（自動解析）
'＊' | DATA1 | A = ￥x0A = '＊' ※1
'　' | DATA1 | 0 = ￥x00 = '　'（空白文字） ※1
'012345ABCD' | ESC_FONT | ２次元コードデータ
'P' | QR_CNTL | QRコード印字

※1　２次元コードデータのバイト数（10byte）を16進数で表した'0A'を、ローバイト（A）・ハイバイト（0）の順で記述します。
【 印刷結果 】

各設定フォントの詳細については、２次元コードフォント 機能一覧をご参照ください。

### ２次元コードフォント 機能一覧

■ ２次元コードデータ

フォント名 | 機能 | 詳細 | 備考
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | QR コードコマンド設定 | 二次元コード印刷用の各コマンドを出力します。 |
PDF417 | PDF417 コマンド設定 | PDF417 印刷用の各コマンドを出力します。 |
DATA1 | データ設定 | ￥x20 ～￥x7F を￥x00 ～￥x5F へ置換えます。 | ￥x00 ～￥xFFの出力が可能
DATA2 | ￥x20 ～￥x7F を ￥x60 ～￥xBF へ置換えます。
DATA3 | ￥x20 ～￥x5F を ￥xC0 ～￥xFF へ置換えます。
ESC_FONT | ￥x20 ～￥x7F を置き換えしないで出力します。 | ￥x20 ～￥x7Fの出力が可能
ESC_FONT_KANJI ※1 | ￥x8140 ～￥x9FFC、￥xE040 ～￥xEAA4 の範囲で、 シフトJIS に登録されている漢字を出力します。 |

※１ QRコードのみ対応（PDF417は、漢字の出力には対応しておりません。）

■ QR_CNTL（QR コード設定フォント）

文　 字 | 機　 能 | ドライバの出力するコード
--- | --- | ---
0 | 各QR コード設定コマンドのパラメータ用 | ￥x00
1 | 各QR コード設定コマンドのパラメータ用 | ￥x01
2 | 各QR コード設定コマンドのパラメータ用 | ￥x02
3 | 各QR コード設定コマンドのパラメータ用 | ￥x03
4 | 各QR コード設定コマンドのパラメータ用 | ￥x04
5 | 各QR コード設定コマンドのパラメータ用 | ￥x05
6 | 各QR コード設定コマンドのパラメータ用 | ￥x06
7 | 各QR コード設定コマンドのパラメータ用 | ￥x07
8 | 各QR コード設定コマンドのパラメータ用 | ￥x08
9 | 各QR コード設定コマンドのパラメータ用 | ￥x09
M | QR コードのモデル設定 | ￥x1b ￥x1dyS0
M1 | QR コードのモデル設定：モデル１ | ￥x1b ￥x1dyS0 ￥x01
M2 | QR コードのモデル設定：モデル２ | ￥x1b ￥x1dyS0 ￥x02
E | 誤り訂正レベル設定 | ￥x1b ￥x1dyS1
※ El(E0) | 誤り訂正レベルＬ（誤り訂正率7％） | ￥x1b ￥x1dyS1 ￥x00
※ Em(E1) | 誤り訂正レベルＭ（誤り訂正率15％） | ￥x1b ￥x1dyS1 ￥x01
※ Eq(E2) | 誤り訂正レベルＱ（誤り訂正率25％） | ￥x1b ￥x1dyS1 ￥x02
※ Eh(E3) | 誤り訂正レベルＨ（誤り訂正率30％） | ￥x1b ￥x1dyS1 ￥x03
S1～S8 | モジュールサイズ設定（単位：ドット） | ￥x1b ￥x1dyS2( ￥x01~08)
A0 | QR コードデータ設定（データ自動解析） | ￥x1b ￥x1dyD1 ￥x00
B | QR コードデータ設定（データマニュアル解析） | ￥x1b ￥x1dyD2
P | QR コードの印字 | ￥x1b ￥x1dyP
I | QR コードの展開情報取得 | ￥x1b ￥x1dyI

※ 誤り訂正レベルは（）内の設定方法でも可能です。

■ PDF417（PDF417設定フォント）

文　 字 | 機　 能 | ドライバの出力するコード
--- | --- | ---
0 | 各PDF417設定コマンドのパラメータ用 | ￥x00
1 | 各PDF417設定コマンドのパラメータ用 | ￥x01
2 | 各PDF417設定コマンドのパラメータ用 | ￥x02
3 | 各PDF417設定コマンドのパラメータ用 | ￥x03
4 | 各PDF417設定コマンドのパラメータ用 | ￥x04
5 | 各PDF417設定コマンドのパラメータ用 | ￥x05
6 | 各PDF417設定コマンドのパラメータ用 | ￥x06
7 | 各PDF417設定コマンドのパラメータ用 | ￥x07
8 | 各PDF417設定コマンドのパラメータ用 | ￥x08
9 | 各PDF417設定コマンドのパラメータ用 | ￥x09
S | PDF417 コードサイズの設定 | ￥x1b ￥x1dxS0
E | PDF417 セキュリティレベル（ECC）の設定 | ￥x1b ￥x1dxS1
M | PDF417 モジュールのX 方向サイズの設定 | ￥x1b ￥x1dxS2
A | PDF417 モジュールのアスペクト比の設定 | ￥x1b ￥x1dxS3
D | PDF417 コードデータの設定 | ￥x1b ￥x1dxD
P | PDF417 コードの印字 | ￥x1b ￥x1dxP
I | PDF417 コードの展開情報取得 | ￥x1b ￥x1dxI

■ ESC_FONT , DATA1 , DATA2 , DATA3 （２次元コード データ設定フォント）

入力データ： アプリケーションでユーザが記述する文字 | 出力データ： プリンタドライバからプリンタへ出力される文字コード
--- | ---
文字 | 文字コード | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3
空白 | ￥x20 | ￥x20 | ￥x00 | ￥x60 | ￥xC0
! | ￥x21 | ￥x21 | ￥x01 | ￥x61 | ￥xC1
" | ￥x22 | ￥x22 | ￥x02 | ￥x62 | ￥xC2
# | ￥x23 | ￥x23 | ￥x03 | ￥x63 | ￥xC3
$ | ￥x24 | ￥x24 | ￥x04 | ￥x64 | ￥xC4
% | ￥x25 | ￥x25 | ￥x05 | ￥x65 | ￥xC5
& | ￥x26 | ￥x26 | ￥x06 | ￥x66 | ￥xC6
‘ | ￥x27 | ￥x27 | ￥x07 | ￥x67 | ￥xC7
( | ￥x28 | ￥x28 | ￥x08 | ￥x68 | ￥xC8
) | ￥x29 | ￥x29 | ￥x09 | ￥x69 | ￥xC9
* | ￥x2A | ￥x2A | ￥x0A | ￥x6A | ￥xCA
+ | ￥x2B | ￥x2B | ￥x0B | ￥x6B | ￥xCB
, | ￥x2C | ￥x2C | ￥x0C | ￥x6C | ￥xCC
- | ￥x2D | ￥x2D | ￥x0D | ￥x6D | ￥xCD
. | ￥x2E | ￥x2E | ￥x0E | ￥x6E | ￥xCE
/ | ￥x2F | ￥x2F | ￥x0F | ￥x6F | ￥xCF
0 | ￥x30 | ￥x30 | ￥x10 | ￥x70 | ￥xD0
1 | ￥x31 | ￥x31 | ￥x11 | ￥x71 | ￥xD1
2 | ￥x32 | ￥x32 | ￥x12 | ￥x72 | ￥xD2
3 | ￥x33 | ￥x33 | ￥x13 | ￥x73 | ￥xD3
4 | ￥x34 | ￥x34 | ￥x14 | ￥x74 | ￥xD4
5 | ￥x35 | ￥x35 | ￥x15 | ￥x75 | ￥xD5
6 | ￥x36 | ￥x36 | ￥x16 | ￥x76 | ￥xD6
7 | ￥x37 | ￥x37 | ￥x17 | ￥x77 | ￥xD7
8 | ￥x38 | ￥x38 | ￥x18 | ￥x78 | ￥xD8
9 | ￥x39 | ￥x39 | ￥x19 | ￥x79 | ￥xD9
: | ￥x3A | ￥x3A | ￥x1A | ￥x7A | ￥xDA
; | ￥x3B | ￥x3B | ￥x1B | ￥x7B | ￥xDB
< | ￥x3C | ￥x3C | ￥x1C | ￥x7C | ￥xDC
= | ￥x3D | ￥x3D | ￥x1D | ￥x7D | ￥xDD
> | ￥x3E | ￥x3E | ￥x1E | ￥x7E | ￥xDE
? | ￥x3F | ￥x3F | ￥x1F | ￥x7F | ￥xDF
@ | ￥x40 | ￥x40 | ￥x20 | ￥x80 | ￥xE0
A | ￥x41 | ￥x41 | ￥x21 | ￥x81 | ￥xE1
B | ￥x42 | ￥x42 | ￥x22 | ￥x82 | ￥xE2
C | ￥x43 | ￥x43 | ￥x23 | ￥x83 | ￥xE3
D | ￥x44 | ￥x44 | ￥x24 | ￥x84 | ￥xE4
E | ￥x45 | ￥x45 | ￥x25 | ￥x85 | ￥xE5
F | ￥x46 | ￥x46 | ￥x26 | ￥x86 | ￥xE6
G | ￥x47 | ￥x47 | ￥x27 | ￥x87 | ￥xE7
H | ￥x48 | ￥x48 | ￥x28 | ￥x88 | ￥xE8
I | ￥x49 | ￥x49 | ￥x29 | ￥x89 | ￥xE9
J | ￥x4A | ￥x4A | ￥x2A | ￥x8A | ￥xEA
K | ￥x4B | ￥x4B | ￥x2B | ￥x8B | ￥xEB
L | ￥x4C | ￥x4C | ￥x2C | ￥x8C | ￥xEC
M | ￥x4D | ￥x4D | ￥x2D | ￥x8D | ￥xED
N | ￥x4E | ￥x4E | ￥x2E | ￥x8E | ￥xEE
O | ￥x4F | ￥x4F | ￥x2F | ￥x8F | ￥xEF
P | ￥x50 | ￥x50 | ￥x30 | ￥x90 | ￥xF0
Q | ￥x51 | ￥x51 | ￥x31 | ￥x91 | ￥xF1
R | ￥x52 | ￥x52 | ￥x32 | ￥x92 | ￥xF2
S | ￥x53 | ￥x53 | ￥x33 | ￥x93 | ￥xF3
T | ￥x54 | ￥x54 | ￥x34 | ￥x94 | ￥xF4
U | ￥x55 | ￥x55 | ￥x35 | ￥x95 | ￥xF5
V | ￥x56 | ￥x56 | ￥x36 | ￥x96 | ￥xF6
W | ￥x57 | ￥x57 | ￥x37 | ￥x97 | ￥xF7
X | ￥x58 | ￥x58 | ￥x38 | ￥x98 | ￥xF8
Y | ￥x59 | ￥x59 | ￥x39 | ￥x99 | ￥xF9
Z | ￥x5A | ￥x5A | ￥x3A | ￥x9A | ￥xFA
[ | ￥x5B | ￥x5B | ￥x3B | ￥x9B | ￥xFB
￥ | ￥x5C | ￥x5C | ￥x3C | ￥x9C | ￥xFC
] | ￥x5D | ￥x5D | ￥x3D | ￥x9D | ￥xFD
^ | ￥x5E | ￥x5E | ￥x3E | ￥x9E | ￥xFE
_ | ￥x5F | ￥x5F | ￥x3F | ￥x9F | ￥xFF
` | ￥x60 | ￥x60 | ￥x40 | ￥xA0 | -
a | ￥x61 | ￥x61 | ￥x41 | ￥xA1 | -
b | ￥x62 | ￥x62 | ￥x42 | ￥xA2 | -
c | ￥x63 | ￥x63 | ￥x43 | ￥xA3 | -
d | ￥x64 | ￥x64 | ￥x44 | ￥xA4 | -
e | ￥x65 | ￥x65 | ￥x45 | ￥xA5 | -
f | ￥x66 | ￥x66 | ￥x46 | ￥xA6 | -
g | ￥x67 | ￥x67 | ￥x47 | ￥xA7 | -
h | ￥x68 | ￥x68 | ￥x48 | ￥xA8 | -
i | ￥x69 | ￥x69 | ￥x49 | ￥xA9 | -
j | ￥x6A | ￥x6A | ￥x4A | ￥xAA | -
k | ￥x6B | ￥x6B | ￥x4B | ￥xAB | -
l | ￥x6C | ￥x6C | ￥x4C | ￥xAC | -
m | ￥x6D | ￥x6D | ￥x4D | ￥xAD | -
n | ￥x6E | ￥x6E | ￥x4E | ￥xAE | -
o | ￥x6F | ￥x6F | ￥x4F | ￥xAF | -
p | ￥x70 | ￥x70 | ￥x50 | ￥xB0 | -
q | ￥x71 | ￥x71 | ￥x51 | ￥xB1 | -
r | ￥x72 | ￥x72 | ￥x52 | ￥xB2 | -
s | ￥x73 | ￥x73 | ￥x53 | ￥xB3 | -
t | ￥x74 | ￥x74 | ￥x54 | ￥xB4 | -
u | ￥x75 | ￥x75 | ￥x55 | ￥xB5 | -
v | ￥x76 | ￥x76 | ￥x56 | ￥xB6 | -
w | ￥x77 | ￥x77 | ￥x57 | ￥xB7 | -
x | ￥x78 | ￥x78 | ￥x58 | ￥xB8 | -
y | ￥x79 | ￥x79 | ￥x59 | ￥xB9 | -
z | ￥x7A | ￥x7A | ￥x5A | ￥xBA | -
{ | ￥x7B | ￥x7B | ￥x5B | ￥xBB | -
| | ￥x7C | ￥x7C | ￥x5C | ￥xBC | -
} | ￥x7D | ￥x7D | ￥x5D | ￥xBD | -
~ | ￥x7E | ￥x7E | ￥x5E | ￥xBE | -
< DEL > ※ | ￥x7F | ￥x7F | ￥x5F | ￥xBF | -

※ 文字による入力はできません。
Note:プリンタがサポートしていない文字を指定した場合は無視されます。
トップへ戻る

## コントロールフォント

コントロールフォントを使用して、プリンタ機能を制御することができます。
プリンタが持つ機能を実行するために使用するフォントで、文字の印字は行なわれません。

下表は、コントロールフォントによって実行できるプリンタ機能と制御文字の対照表です。

文　字 | 機　能
--- | ---
A | キャッシュドロワ１の駆動（ 50ms 駆動）
B | キャッシュドロワ１の駆動（100ms 駆動）
C | キャッシュドロワ１の駆動（150ms 駆動）
D | キャッシュドロワ１の駆動（200ms 駆動）
E | キャッシュドロワ１の駆動（250ms 駆動）
d | キャッシュドロワ２の駆動（200ms 駆動）
6 | ＬＦの出力
7 | ＣＲの出力
F | オートカッター：フルカット
P | オートカッター：パーシャルカット
G | ＮＶビットイメージ番号１：ノーマルモード印刷
H | ＮＶビットイメージ番号２：ノーマルモード印刷
I | ＮＶビットイメージ番号３：ノーマルモード印刷
J | ＮＶビットイメージ番号４：ノーマルモード印刷
K | ＮＶビットイメージ番号５：ノーマルモード印刷
Q | ＮＶビットイメージ番号１：横倍モード印刷
R | ＮＶビットイメージ番号２：横倍モード印刷
S | ＮＶビットイメージ番号３：横倍モード印刷
T | ＮＶビットイメージ番号４：横倍モード印刷
U | ＮＶビットイメージ番号５：横倍モード印刷
V | ＮＶビットイメージ番号１：縦倍モード印刷
W | ＮＶビットイメージ番号２：縦倍モード印刷
X | ＮＶビットイメージ番号３：縦倍モード印刷
Y | ＮＶビットイメージ番号４：縦倍モード印刷
Z | ＮＶビットイメージ番号５：縦倍モード印刷
[ | ＮＶビットイメージ番号１：４倍モード印刷
] | ＮＶビットイメージ番号２：４倍モード印刷
^ | ＮＶビットイメージ番号３：４倍モード印刷
_ | ＮＶビットイメージ番号４：４倍モード印刷
` | ＮＶビットイメージ番号５：４倍モード印刷
a | 位置揃えの指定：左揃え
b | 位置揃えの指定：中央揃え
c | 位置揃えの指定：右揃え
e | ３ｍｍ（１/ ８インチ）改行の設定
f | ４ｍｍ（１/ ６インチ）改行の設定
g | 国際文字の選択：ＵＳＡ
h | 国際文字の選択：フランス
i | 国際文字の選択：ドイツ
j | 国際文字の選択：イギリス
k | 国際文字の選択：デンマークⅠ
l | 国際文字の選択：スウェーデン
m | 国際文字の選択：イタリア
n | 国際文字の選択：スペインⅠ
o | 国際文字の選択：日本
p | 国際文字の選択：ノルウェー
q | 国際文字の選択：デンマークⅡ
r | 国際文字の選択：スペインⅡ
s | 国際文字の選択：ラテンアメリカ
t | 白黒反転印字の設定
u | 白黒反転印字の解除
v | カスタマディスプレイ：データ転送開始
w | カスタマディスプレイ：データ転送終了
x | カスタマディスプレイ：ディスプレイクリア

Note: プリンタがサポートしていない文字を指定した場合は無視されます。
トップへ戻る

## 著作権

Copyright 2010 Star Micronics Co., Ltd. All rights reserved.