### Contents

デバイスフォント一覧
バーコードフォント
コントロールフォント
著作権

# Star TSP650 Windows Printer Driver
- デバイスフォント -

本プリンタドライバは、プリンタに内蔵される様々なデバイスフォントに対応しています。

プリンタフォントには、いくつかのフォントサイズが用意されており、TrueTypeフォントを使用するよりも鮮明な印刷が可能です。 バーコードフォントは、コードを入力することによって様々な規格・サイズのバーコードを生成し、印刷することができます。
コントロールフォントを使用して、キャラクタベースのコマンドを印刷ジョブに埋め込むことによってプリンタの制御をすることができます。

各デバイスフォントは、プリンタドライバにて「印刷モード」を’Line’に設定することにより使用できます。

## デバイスフォント一覧

本プリンタドライバが対応するデバイスフォント一覧です。
デバイスフォントを使用する際はアプリケーションの書式設定で、フォントと正しいフォントサイズ（ポイント）を指定してください。
Microsoft Word/Excelにおいては、高さ24ピクセル＝8.5ポイントで指定します。

フォント名 | 幅 （ピクセル） | 高さ （ピクセル） | 文字／ 行（72mm・576ドット） | 詳　細
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 19 | プリンタフォント （ANKフォントA）
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 19
Printer 8cpi | 26 | 24 | 22
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 22
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 24
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 24
Printer 14cpi | 15 | 24 | 38
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 38
Printer 16cpi | 13 | 24 | 44
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 44
Printer 17cpi | 12 | 24 | 48
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 48
Printer 7cpi (RED) | 30 | 24 | 19
Printer 7cpi Tall (RED) | 30 | 48 | 19
Printer 8cpi (RED) | 26 | 24 | 22
Printer 8cpi Tall (RED) | 26 | 48 | 22
Printer 8.5cpi (RED) | 24 | 24 | 24
Printer 8.5cpi Tall (RED) | 24 | 48 | 24
Printer 14cpi (RED) | 15 | 24 | 38
Printer 14cpi Tall (RED) | 15 | 48 | 38
Printer 16cpi (RED) | 13 | 24 | 44
Printer 16cpi Tall (RED) | 13 | 48 | 44
Printer 17cpi (RED) | 12 | 24 | 48
Printer 17cpi Tall (RED) | 12 | 48 | 48
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 24 | プリンタフォント （ANKフォントB）
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 24
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 28
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 28
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 32
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 32
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 48
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 48
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 57
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 57
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 64
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 64
Printer FontB 8.5cpi (RED) | 24 | 24 | 24
Printer FontB 8.5cpi Tall (RED) | 24 | 48 | 24
Printer FontB 10cpi (RED) | 20 | 24 | 28
Printer FontB 10cpi Tall (RED) | 20 | 48 | 28
Printer FontB 11cpi (RED) | 18 | 24 | 32
Printer FontB 11cpi Tall (RED) | 18 | 48 | 32
Printer FontB 17cpi (RED) | 12 | 24 | 48
Printer FontB 17cpi Tall (RED) | 12 | 48 | 48
Printer FontB 20cpi (RED) | 10 | 24 | 57
Printer FontB 20cpi Tall (RED) | 10 | 48 | 57
Printer FontB 22.5cpi (RED) | 9 | 24 | 64
Printer FontB 22.5cpi Tall(RED) | 9 | 48 | 64
漢字全角 8cpi | 26 | 24 | 22 | プリンタフォント （漢字フォント）
漢字縦倍角 8cpi | 26 | 48 | 22
漢字横倍角 4cpi | 52 | 24 | 11
漢字4 倍角 4cpi | 52 | 48 | 11
漢字縦横3 倍角 2.5cpi | 78 | 72 | 7
漢字全角 8cpi(RED) | 26 | 24 | 22
漢字縦倍角 8cpi(RED) | 26 | 48 | 22
漢字横倍角 4cpi(RED) | 52 | 24 | 11
漢字4 倍角 4cpi(RED) | 52 | 48 | 11
漢字縦横3 倍角 2.5cpi(RED) | 78 | 72 | 7
UPC-E | 12 | 24 | 48 | バーコードフォント
UPC-A | 12 | 24 | 48
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 48
JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 48
CODE39 | 12 | 24 | 48
ITF | 12 | 24 | 48
NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 48
Control | 12 | 24 | 48 | コントロールフォント
ESC_FONT | 1 | 24 | 576

トップへ戻る

## バーコードフォント

本プリンタドライバが対応するバーコードフォントの種類は以下の通りです。

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN-13
- CODE39
- ITF
- NW-7 (Codabar)

### バーコードフォント パラメータ一覧

■ バーコードデータ

バーコードタイプ | 使用可能文字桁数 | 使用可能な文字セット
--- | --- | ---
UPC-E | 12 桁 | 数値：0 ～ 9
UPC-A | 12 桁 | 数値：0 ～ 9
JAN/EAN-8 | 8 桁 | 数値：0 ～ 9
JAN/EAN-13 | 13 桁 | 数値：0 ～ 9
CODE39 | 1 桁以上 | 数値：0 ～ 9 記号：－ , ．, <SP>, $, /, +, % アルファベット：A ～ Z スタート･ストップコード：* （※ 1）
ITF | 2 桁以上（ただし、偶数） | 数値：0 ～ 9
NW-7 (Codabar) | 1 桁以上 | 数値：0 ～ 9 記号：－ , $, :, /, ．, +, アルファベット：A ～ D

※１ スタート・ストップコードは自動的に入力されるため、コード入力時には記述不要です。

■ 最小モジュール幅設定パラメータ

文字 | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | CODE39 NW-7 （※１） | ITF （※１）
--- | --- | --- | ---
a | 2 ドット | 2 ドット(6) | 2 ドット(5)
b | 3 ドット | 3 ドット(9) | 4 ドット(10)
c | 4 ドット | 4 ドット(12) | 6 ドット(15)
d | － | 2 ドット(5) | 2 ドット(4)
e | － | 3 ドット(8) | 4 ドット(8)
f | － | 4 ドット(10) | 6 ドット(12)
g | － | 2 ドット(4) | 2 ドット(6)
h | － | 3 ドット(6) | 3 ドット(9)
i | － | 4 ドット(8) | 4 ドット(12)

※１ 各モジュール幅の( )内の数字は、太いパターンのドット数を示しています。

■ バーコード高さ設定パラメータ

文字 | バーコード高さ
--- | ---
o | 32 ドット（4 ｍｍ）
p | 64 ドット（8 ｍｍ）
q | 96 ドット（12 ｍｍ）
r | 128 ドット（16 ｍｍ）
s | 160 ドット（20 ｍｍ）
t | 192 ドット（24 ｍｍ）
u | 224 ドット（28 ｍｍ）
v | 255 ドット（31.9 ｍｍ）

■ バーコード終了パラメータ

文字 | 機　能
--- | ---
z | バーコードデータの終了コード（1EH）

Note:プリンタがサポートしていない文字を指定した場合は無視されます。

### バーコードフォント 記述方法

バーコードフォントは、”モジュールの幅設定パラメータ”、”バーコードの高さ設定パラメータ”、 ”バーコードデータ”、"バーコード終了パラメータ”のフィールドからなり、それぞれのフィールドを結合して記述します。
さらに詳しい内容については、スターラインモードコマンド仕様書をご参照ください。

例：CODE39（モジュール幅２ドット／バーコード高さ８mm）で’0123ABC’のバーコードを生成する場合

【 記述データ 】

a p 0123ABC z

記述文字 | 意　味
--- | ---
'a' | モジュールの幅設定パラメータ（2ドット）
'p' | バーコードの高さ設定パラメータ（64ドット：8mm）
'0123ABC' | バーコードデータ
'z' | バーコード終了パラメータ

【 印刷結果 】

各フィールドの詳細については、バーコードフォント パラメータ一覧をご参照ください。

トップへ戻る

## コントロールフォント

コントロールフォントを使用して、プリンタ機能を制御することができます。
プリンタが持つ機能を実行するために使用するフォントで、文字の印字は行なわれません。

下表は、コントロールフォントによって実行できるプリンタ機能と制御文字の対照表です。

文　字 | 機　能
--- | ---
A | キャッシュドロワ１の駆動（ 50ms 駆動）
B | キャッシュドロワ１の駆動（100ms 駆動）
C | キャッシュドロワ１の駆動（150ms 駆動）
D | キャッシュドロワ１の駆動（200ms 駆動）
E | キャッシュドロワ１の駆動（250ms 駆動）
d | キャッシュドロワ２の駆動（200ms 駆動）
6 | ＬＦの出力
7 | ＣＲの出力
F | オートカッター：フルカット
P | オートカッター：パーシャルカット
G | ＮＶビットイメージ番号１：ノーマルモード印刷
H | ＮＶビットイメージ番号２：ノーマルモード印刷
I | ＮＶビットイメージ番号３：ノーマルモード印刷
J | ＮＶビットイメージ番号４：ノーマルモード印刷
K | ＮＶビットイメージ番号５：ノーマルモード印刷
Q | ＮＶビットイメージ番号１：横倍モード印刷
R | ＮＶビットイメージ番号２：横倍モード印刷
S | ＮＶビットイメージ番号３：横倍モード印刷
T | ＮＶビットイメージ番号４：横倍モード印刷
U | ＮＶビットイメージ番号５：横倍モード印刷
V | ＮＶビットイメージ番号１：縦倍モード印刷
W | ＮＶビットイメージ番号２：縦倍モード印刷
X | ＮＶビットイメージ番号３：縦倍モード印刷
Y | ＮＶビットイメージ番号４：縦倍モード印刷
Z | ＮＶビットイメージ番号５：縦倍モード印刷
[ | ＮＶビットイメージ番号１：４倍モード印刷
] | ＮＶビットイメージ番号２：４倍モード印刷
^ | ＮＶビットイメージ番号３：４倍モード印刷
_ | ＮＶビットイメージ番号４：４倍モード印刷
` | ＮＶビットイメージ番号５：４倍モード印刷
a | 位置揃えの指定：左揃え
b | 位置揃えの指定：中央揃え
c | 位置揃えの指定：右揃え
e | ３ｍｍ（１/ ８インチ）改行の設定
f | ４ｍｍ（１/ ６インチ）改行の設定
g | 国際文字の選択：ＵＳＡ
h | 国際文字の選択：フランス
i | 国際文字の選択：ドイツ
j | 国際文字の選択：イギリス
k | 国際文字の選択：デンマークⅠ
l | 国際文字の選択：スウェーデン
m | 国際文字の選択：イタリア
n | 国際文字の選択：スペインⅠ
o | 国際文字の選択：日本
p | 国際文字の選択：ノルウェー
q | 国際文字の選択：デンマークⅡ
r | 国際文字の選択：スペインⅡ
s | 国際文字の選択：ラテンアメリカ
t | 白黒反転印字の設定
u | 白黒反転印字の解除
v | カスタマディスプレイ：データ転送開始
w | カスタマディスプレイ：データ転送終了
x | カスタマディスプレイ：ディスプレイクリア

Note: プリンタがサポートしていない文字を指定した場合は無視されます。
トップへ戻る

## 著作権

Copyright 2010 Star Micronics Co., Ltd. All rights reserved.