### Contents

デバイスフォント一覧
コントロールフォント
制限事項
著作権

# Star SP700 Windows Printer Driver
- デバイスフォント -

本プリンタドライバは、プリンタに内蔵される様々なデバイスフォントに対応しています。

プリンタフォントには、いくつかのフォントサイズが用意されており、TrueTypeフォントを使用するよりも鮮明な印刷が可能です。
コントロールフォントを使用して、キャラクタベースのコマンドを印刷ジョブに埋め込むことによってプリンタの制御をすることができます。

## デバイスフォント一覧

本プリンタドライバが対応するデバイスフォント一覧です。
デバイスフォントを使用する際はアプリケーションの書式設定で、フォントと正しいフォントサイズ（ポイント）を指定してください。
Microsoft Word/Excelにおいては、高さ9ドット＝9ポイントで指定します。

フォント名 | 幅 （ドット） | 高さ （ドット） | 文字/ 行（63mm・210ドット） | 詳　細
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 4.5cpi | 18 | 9 | 11 | プリンタフォント （ANKフォント）
Printer 4.5cpi Tall | 18 | 18 | 11
Printer 7cpi | 12 | 9 | 17
Printer 7cpi Tall | 12 | 18 | 17
Printer 8.5cpi | 10 | 9 | 21
Printer 8.5cpi Tall | 10 | 18 | 21
Printer 9cpi | 9 | 9 | 23
Printer 9cpi Tall | 9 | 18 | 23
Printer 14cpi | 6 | 9 | 35
Printer 14cpi Tall | 6 | 18 | 35
Printer 17cpi | 5 | 9 | 42
Printer 17cpi Tall | 5 | 18 | 42
Printer 4.5cpi (RED) | 18 | 9 | 11
Printer 4.5cpi Tall (RED) | 18 | 18 | 11
Printer 7cpi (RED) | 12 | 9 | 17
Printer 7cpi Tall (RED) | 12 | 18 | 17
Printer 8.5cpi (RED) | 10 | 9 | 21
Printer 8.5cpi Tall (RED) | 10 | 18 | 21
Printer 9cpi (RED) | 9 | 9 | 23
Printer 9cpi Tall (RED) | 9 | 18 | 23
Printer 14cpi (RED) | 6 | 9 | 35
Printer 14cpi Tall (RED) | 6 | 18 | 35
Printer 17cpi (RED) | 5 | 9 | 42
Printer 17cpi Tall (RED) | 5 | 18 | 42
漢字横倍角 4.25cpi | 20 | 8 | 10 | プリンタフォント （漢字フォント）
漢字４倍角 4.25cpi | 20 | 16 | 10
漢字横倍角 4.75cpi | 18 | 8 | 11
漢字４倍角 4.75cpi | 18 | 16 | 11
漢字全角 8.5cpi | 10 | 8 | 21
漢字全角 8.5cpi 4パス | 10 | 8 | 21
漢字縦倍角 8.5cpi | 10 | 16 | 21
漢字全角 9.5cpi | 9 | 8 | 23
漢字全角 9.5cpi 4パス | 9 | 8 | 23
漢字縦倍角 9.5cpi | 9 | 16 | 23
漢字横倍角 4.25cpi(RED) | 20 | 8 | 10
漢字４倍角 4.25cpi(RED) | 20 | 16 | 10
漢字横倍角 4.75cpi(RED) | 18 | 8 | 11
漢字４倍角 4.75cpi(RED) | 18 | 16 | 11
漢字全角 8.5cpi(RED) | 10 | 8 | 21
漢字全角 8.5cpi 4パス(RED) | 10 | 8 | 21
漢字縦倍角 8.5cpi(RED) | 10 | 16 | 21
漢字全角 9.5cpi(RED) | 9 | 8 | 23
漢字全角 9.5cpi 4パス(RED) | 9 | 8 | 23
漢字縦倍角 9.5cpi(RED) | 9 | 16 | 23
Control | - | - | - | コントロールフォント
ESC_FONT | - | - | -

トップへ戻る

## コントロールフォント

コントロールフォントを使用して、プリンタ機能を制御することができます。
プリンタが持つ機能を実行するために使用するフォントで、文字の印字は行なわれません。

下表は、コントロールフォントによって実行できるプリンタ機能と制御文字の対照表です。

文　字 | 機　能
--- | ---
A | キャッシュドロワ１の駆動（ 50ms 駆動）
B | キャッシュドロワ１の駆動（100ms 駆動）
C | キャッシュドロワ１の駆動（150ms 駆動）
D | キャッシュドロワ１の駆動（200ms 駆動）
E | キャッシュドロワ１の駆動（250ms 駆動）
d | キャッシュドロワ２の駆動（200ms 駆動）
6 | ＬＦの出力
7 | ＣＲの出力
F | オートカッター：フルカット
P | オートカッター：パーシャルカット
G | ＮＶビットイメージ番号１：ノーマルモード印刷
H | ＮＶビットイメージ番号２：ノーマルモード印刷
I | ＮＶビットイメージ番号３：ノーマルモード印刷
J | ＮＶビットイメージ番号４：ノーマルモード印刷
K | ＮＶビットイメージ番号５：ノーマルモード印刷
Q | ＮＶビットイメージ番号１：横倍モード印刷
R | ＮＶビットイメージ番号２：横倍モード印刷
S | ＮＶビットイメージ番号３：横倍モード印刷
T | ＮＶビットイメージ番号４：横倍モード印刷
U | ＮＶビットイメージ番号５：横倍モード印刷
V | ＮＶビットイメージ番号１：縦倍モード印刷
W | ＮＶビットイメージ番号２：縦倍モード印刷
X | ＮＶビットイメージ番号３：縦倍モード印刷
Y | ＮＶビットイメージ番号４：縦倍モード印刷
Z | ＮＶビットイメージ番号５：縦倍モード印刷
[ | ＮＶビットイメージ番号１：４倍モード印刷
] | ＮＶビットイメージ番号２：４倍モード印刷
^ | ＮＶビットイメージ番号３：４倍モード印刷
_ | ＮＶビットイメージ番号４：４倍モード印刷
` | ＮＶビットイメージ番号５：４倍モード印刷
a | 位置揃えの指定：左揃え
b | 位置揃えの指定：中央揃え
c | 位置揃えの指定：右揃え
e | ３ｍｍ（１/ ８インチ）改行の設定
f | ４ｍｍ（１/ ６インチ）改行の設定
g | 国際文字の選択：ＵＳＡ
h | 国際文字の選択：フランス
i | 国際文字の選択：ドイツ
j | 国際文字の選択：イギリス
k | 国際文字の選択：デンマークⅠ
l | 国際文字の選択：スウェーデン
m | 国際文字の選択：イタリア
n | 国際文字の選択：スペインⅠ
o | 国際文字の選択：日本
p | 国際文字の選択：ノルウェー
q | 国際文字の選択：デンマークⅡ
r | 国際文字の選択：スペインⅡ
s | 国際文字の選択：ラテンアメリカ
t | 赤色印字指定
u | 黒色印字指定
v | カスタマディスプレイ：データ転送開始
w | カスタマディスプレイ：データ転送終了
x | カスタマディスプレイ：ディスプレイクリア

Note: プリンタがサポートしていない文字を指定した場合は無視されます。
トップへ戻る

## 制限事項

#### グラフィックデータ色のデバイスフォントへの影響

同色のデバイスフォントの間に別の色のグラフィックデータを印刷する場合、グラフィックデータ後のデバイスフォントが グラフィックデータの色で印刷されてしまいます。

この問題は、グラフィックデータ後に以下のコントロールフォントを指定することで回避できます。

文　字 | 機　能
--- | ---
t | 黒色グラフィックデータの後、赤色デバイスフォントの前（赤色印字の指定）
u | 赤色グラフィックデータの後、黒色デバイスフォントの前（黒色印字の指定）

トップへ戻る

## 著作権

Copyright 2010 Star Micronics Co., Ltd. All rights reserved.