### Contents

基本説明
詳細説明
動作環境
著作権

# Star TSP700II Windowsプリンタドライバ

このソフトウェアは、Star TSP700II用のWindowsプリンタドライバです。
このプリンタドライバを使用して、多くのWindowsアプリケーションにおいて、基本的な印刷機能を使用することができます。

## 基本説明

### プリンタキューの作成

プリンタドライバの機能を使用するには、プリンタキューの作成が必要です。 プリンタキューは以下の方法で作成できます。

- USBの場合：
  プリンタをパソコンに接続して電源を投入してください。 プラグアンドプレイにより、自動的にプリンタキューを作成します。
- USB以外の場合：
  StarプリンタユーティリティのWindowsプリンタキュー機能を使用してプリンタキューを作成することができます。 詳しくはこちらをご参照ください。

プリンタキューが作成されると、プリンタの設定が可能となります。 プリンタの設定は以下の手順で行ないます。

1. コントロールパネルより、Windows7では[ デバイスとプリンター ]を、WindowsVistaでは[ プリンタ ]を、 WindowsXPでは[ プリンタとFAX ]を開きます。
2. 設定を行うプリンタキューのアイコンを右クリックしてプルダウンメニューより、 Windows7では[ プリンターのプロパティ ]を、WindowsVistaでは[ 管理者として実行 ] - [ プロパティ ]を、 WindowsXPでは[ プロパティ ]を選択します。
3. 「全般」タブの[ 印刷設定 ]、または「デバイス設定」タブによりプリンタの設定を行ないます。

プリンタキューごとに、異なるプリンタ機能の設定を行うことができます。

### プリンタドライバ機能と印刷モードの設定

プリンタドライバは’Line’と’Raster’の２つの印刷モードをサポートしており、デバイス設定の「印刷モード」を 切り替えることによって、使用できる機能が異なります。

’Raster’はグラフィックの高速印字が可能です。 また、デバイスフォント等’Line’のみで使用することができる機能があります。

それぞれのモードで使用できる機能は以下の通りです。機能名をクリックすると詳細説明へとリンクします。

デバイスの設定 | Line | Raster
--- | --- | ---
用紙タイプ | ○ | ○
エラー復帰時のデータの扱い | ○ | ○
電源投入時のブラックマーク位置検出 | ○ | ○
頭出し機能 | × | ○
ページカット動作 | ○ | ○
文書カット動作 | ○ | ○
印字速度 | ○ | ○
印字濃度 | ○ | ○
180度反転印刷 | × | ○
ロゴ印刷 | ○ | ×
外部機器連動機能 | ○ | ○

その他の機能 | Line | Raster
--- | --- | ---
用紙サイズ | ○ | ○
２色印字 | × | ○
印字品質 | ○ | ○
各種デバイスフォント | ○ | ×

トップへ戻る

## 詳細説明

### デバイスの設定

「デバイスの設定」タブによって、プリンタキューの設定内容を変更することができます。 「デバイス設定」タブは以下の手順で開きます。

1. コントロールパネルより、Windows7では[ デバイスとプリンター ]を、WindowsVistaでは[ プリンタ ]を、 WindowsXPでは[ プリンタとFAX ]を開きます。
2. 設定を行うプリンタキューのアイコンを右クリックしてプルダウンメニューより、 Windows7では[ プリンターのプロパティ ]を、WindowsVistaでは[ 管理者として実行 ] - [ プロパティ ]を、 WindowsXPでは[ プロパティ ]を選択します。
3. 「デバイス設定」タブを選択します。

Memo: 同時には設定できない機能があります。
デバイス設定の項目に「！」マークが表示された場合は、各項目の説明をご参照の上設定内容をご確認ください。

各機能の内容について以下に説明します。

#### 印刷モード

文書の印刷モードとして’Line’、’Raster’の選択ができます。
初期設定では’Raster’が選択されています。 印刷モードの設定によって使用できるプリンタドライバの機能が異なります。 詳しくはこちらをご参照ください。
USBインターフェイスを使用する場合は’Raster’を、シリアルインターフェイスを使用する場合は’Line’を選択すると、 プリンタの特性をより生かした利用が可能です。

Note: 印刷モードを切り替え後は、ご使用のアプリケーションを再起動してください。

#### 用紙タイプ

用紙長が調整可能な’Receipt’、用紙長を一定にする’Ticket’、ブラックマークを検知可能な’Black Mark’の３種類があります。
’Receipt’を選択した場合、ページの印刷が終わるとすぐに用紙カットを行います。 （用紙サイズにおいて’Receipt’用紙サイズの設定が必要です。）
’Ticket’を選択した場合、印刷後に用紙サイズにおいて指定したページ長さに達するまで紙送りを行い、 一定の長さで用紙カットを行います。
’Black Mark’を選択した場合、ブラックマークの位置で用紙カットを行います。

#### エラー復帰後のデータの扱い

エラー発生時の、送信済みの印字データを処理する方法を設定します。
エラー復帰後に残りのデータをクリアしたい場合には'Clear Data By Document Unit'を選択し、 プリンタプロパティの「ポート」タブにある”双方向サポートを有効にする”にチェックを入れてください。
エラー復帰後に残りのデータを続けて印刷したい場合には'Store Data'を選択し、 プリンタプロパティの「ポート」タブにある”双方向サポートを有効にする”のチェックを外してください。

Note: この機能は古いF/W（ファームウェア）では正常に動作しません。
Ver3.0以前のF/Wをご使用の場合は、'Store Data'を選択し、プリンタプロパティの「ポート」タブにある ”双方向サポートを有効にする”のチェックを外して使用してください。
F/Wのバージョンはプリンタを自己印字することでご確認いただけます。
また、F/Wのバージョンアップについては、ご購入先にお問い合わせください。

#### 電源投入時のブラックマーク位置検出

ブラックマーク用紙を使用する際に’Enable’に設定することで、電源投入後の印刷時にブラックマーク位置を検出する紙送りを行います。

Note: この機能は用紙タイプが’Black Mark’に設定されている時のみ有効です。

#### 頭出し機能

’Enable’に設定することで、印刷前にバックフィードを行い上余白を小さくすることができ、用紙の節約になります。

Note: この機能は印刷モードが’Raster’に設定されており、 ページカット動作または文書カット動作が ’Full Cut’に設定されている場合のみ有効です。

#### ページカット動作

最終ページ以外の全てのページのカット動作を設定します。
文書中の各ページにおいてカット／紙送り動作を行わない場合には’No Cut’を選択します。パーシャルカットを行う場合には’Partial Cut’を選択します。 フルカットを行う場合には’Full Cut’を選択します。

#### 文書カット動作

文書の最終ページのカット動作を設定します。
カット／紙送り動作を行わない場合には’No Cut’を選択します。パーシャルカットを行う場合には’Partial Cut’を選択します。 フルカットを行う場合には’Full Cut’を選択します。

#### 印字速度

印字速度を設定します。
通常使用時は’High’の設定で使用します。 印字速度よりも印字品質を優先する場合には’Low’を選択してください。

Note: ２色印字設定(２色印字)・ 高解像度設定（印字品質） を行っている場合は、この設定は無効となります。

#### 印字濃度

印字結果の濃さを設定します。
通常使用時は’Standard’の設定で使用します。 印字を薄くする場合には’-1’’-2’’-3’を、印字を濃くする場合には’+1’’+2’’+3’を選択します。

Note: ２色印字設定(２色印字)を行っている場合は、赤色印字のみ有効となります。

#### 180度反転印字

’Enable’に設定することで上下反転印字を行います。

Note: この機能は印刷モードが’Raster’に設定されている時のみ有効です。

#### 文書先頭ロゴ

文書の先頭にロゴ印刷を行う場合には、プリンタに登録されているロゴデータ’Print Logo n（nはロゴ番号）’を選択します。
選択されたロゴは、文書の最初のページの先頭に印刷されます。 ’No Logo Printed’を選択すると、文書の先頭のロゴ印刷は行いません。

この設定を行う前に、プリンタにロゴを登録しておく必要があります。 詳しくはプリンタユーティリティのロゴ登録ヘルプをご参照ください。

Note: この機能は印刷モードが’Line’に設定されている時のみ有効です。

#### ページ先頭ロゴ

ページの先頭にロゴ印刷を行う場合には、プリンタに登録されているロゴデータ’Print Logo n（nはロゴ番号）’を選択します。
選択されたロゴは、各ページの先頭に印刷されます。 ’No Logo Printed’を選択すると、ページの先頭のロゴ印刷は行いません。

この設定を行う前に、プリンタにロゴを登録しておく必要があります。 詳しくはプリンタユーティリティのロゴ登録ヘルプをご参照ください。

Note: この機能は印刷モードが’Line’に設定されている時のみ有効です。

#### ページ末尾ロゴ

ページの末尾にロゴ印刷を行う場合には、プリンタに登録されているロゴデータ’Print Logo n（nはロゴ番号）’を選択します。
選択されたロゴは、各ページの末尾に印刷されます。 ’No Logo Printed’を選択すると、ページの末尾のロゴ印刷は行いません。

この設定を行う前に、プリンタにロゴを登録しておく必要があります。 詳しくはプリンタユーティリティのロゴ登録ヘルプをご参照ください。

Note: この機能は印刷モードが’Line’に設定されている時のみ有効です。

#### 文書末尾ロゴ

文書の末尾にロゴ印刷を行う場合には、プリンタに登録されているロゴデータ’Print Logo n（nはロゴ番号）’を選択します。
選択されたロゴは、文書の最終ページの末尾に印刷されます。 ’No Logo Printed’を選択すると、文書の末尾のロゴ印刷は行いません。

この設定を行う前に、プリンタにロゴを登録しておく必要があります。 詳しくはプリンタユーティリティのロゴ登録ヘルプをご参照ください。

Note: この機能は印刷モードが’Line’に設定されている時のみ有効です。

#### 外部機器１

外部機器１を作動させるタイミングを設定します。
’Document Top’を選択すると、印字開始前に一度だけ作動させます。 ’Document Bottom’を選択すると、印字終了時に一度だけ作動させます。

Note: 外部機器１を使用しない場合は’No Use’を選択してください。

#### 外部機器２

外部機器２を作動させるタイミングを設定します。
’Document Top’を選択すると、印字開始前に作動させます。 ’Document Bottom’を選択すると、印字終了時に作動させます。

Note: 外部機器２を使用しない場合は’No Use’を選択してください。

#### キャッシュドロワ１-パルス幅

外部機器にキャッシュドロワを使用する場合、外部機器１のパルス幅を設定できます。
キャッシュドロワの種類によって要求されるパルス幅は異なるため、ご使用のキャッシュドロワに合わせた設定を行なってください。
外部機器２のキャッシュドロワのパルス幅は’200 milliseconds’固定です。

### 用紙サイズ

このドライバには、標準用紙サイズが用意されています。
また、Windowsの機能を利用してユーザ定義による用紙サイズを作成し、使用する事もできます。
各用紙サイズは”幅”と”長さ”で定義されており、この範囲内の全ての領域の印刷が可能です。 ドキュメントにおいてマージンを設定する必要はありません。
レシートのような可変長印刷を行う場合には、用紙サイズ名に”Receipt”を含む用紙サイズを選択して、 用紙タイプの設定を’Receipt’としてください。

用紙サイズ設定は、印刷処理を行なうアプリケーションの設定が最優先されます。
アプリケーションに用紙サイズの設定箇所がない場合には、以下の設定を行ってください。 ３ヶ所の設定値を同じ値とすることを推奨します。

1. コントロールパネルより、Windows7では[ デバイスとプリンター ]を、WindowsVistaでは[ プリンタ ]を、 WindowsXPでは[ プリンタとFAX ]を開きます。
2. 設定を行うプリンタキューのアイコンを右クリックしてプルダウンメニューより、 Windows7では[ プリンターのプロパティ ]を、WindowsVistaでは[ 管理者として実行 ] - [ プロパティ ]を、 WindowsXPでは[ プロパティ ]を選択します。
3. ”全般”タブの[ 印刷設定... ]をクリック、”レイアウト”タブの[ 詳細設定... ]をクリックして、 詳細オプションを開き、用紙サイズを選択します。
4. ”デバイスの設定”タブより、「給紙方法と用紙の割り当て」の”FRICTION”で用紙サイズを選択します。
5. ”詳細設定”タブの[ 標準の設定... ]をクリック、”レイアウト”タブの[ 詳細設定... ]をクリックして、 詳細オプションを開き、用紙サイズを選択します。

#### 標準用紙サイズ

TSP700IIプリンタドライバであらかじめ定義されている用紙サイズは以下の通りです。

設定値 | 初期値 | 印字幅 | 長さ
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80mm | 200mm
80mm x Receipt |  | 80mm | 3,000mm
72mm x 200mm |  | 72mm | 200mm
72mm x Receipt |  | 72mm | 3,000mm
52.5mm x 200mm |  | 52.5mm | 200mm
52.5mm x Receipt |  | 52.5mm | 3,000mm
52mm x 200mm |  | 52mm | 200mm
52mm x Receipt |  | 52mm | 3,000mm
50.8mm x 200mm |  | 50.8mm | 200mm
50.8mm x Receipt |  | 50.8mm | 3,000mm
A4 | ○ | 210mm | 297mm
Letter |  | 8.5inch | 11inch

#### ユーザー定義による用紙サイズの作成

ユーザー定義の用紙サイズの作成は、Windows標準の機能を使用して以下の手順で行なってください。

1. コントロールパネルから、Windows7では[ デバイスとプリンター ]を、WindowsVistaでは[ プリンタ ]を、 WindowsXPでは[ プリンタとFAX ]を開きます。
2. Windows7では設定するプリンタを選択して、メニューより[ プリントサーバープロパティ ]をクリックします。 WindowsVista/XPでは起動したフォルダの余白部分を右クリックしてプルダウンメニューより、 WindowsVistaでは[ 管理者として実行 ]-[ サーバーのプロパティ ]を、WindowsXPでは[ サーバーのプロパティ ]をクリックします。
3. WindowsVistaをご使用の場合は、”ユーザアカウント制御画面”が表示されますので、[ 続行 ]をクリックします。
4. 用紙タブをクリックします。
5. ”新しい用紙を作成する”のチェックボックスを選択します。
6. ”用紙名”に現在表示されている名前を編集して、新しい名前を設定します。
7. ”用紙の説明”内で寸法の単位を選択し、用紙サイズの「幅」と「高さ」を入力します。
8. [ 用紙の保存 ]ボタンをクリックして、[ OK ]ボタンをクリックして画面を閉じます。

TSP700IIプリンタドライバで利用可能な用紙サイズは以下の通りです。
ユーザー定義用紙サイズは以下の範囲内で行なってください。

用紙幅 | 最小値 | 25.4mm
最大値 | 80mm
用紙高さ | 最小値 | 25.4mm
最大値 | 3276.7mm

### ２色印字

このプリンタドライバは、２色印字に対応しています。
プリンタドライバのデバイスの設定にて「印刷モード」を’Raster’に設定することにより使用できます。
２色印字を行う場合には、２色印字対応の感熱紙をプリンタにセットし、以下の設定を行ってください。 ２ヶ所の設定値を同じ値とすることを推奨します。

1. コントロールパネルより、Windows7では[ デバイスとプリンター ]を、WindowsVistaでは[ プリンタ ]を、 WindowsXPでは[ プリンタとFAX ]を開きます。
2. 設定を行うプリンタキューのアイコンを右クリックしてプルダウンメニューより、 Windows7では[ プリンターのプロパティ ]を、WindowsVistaでは[ 管理者として実行 ] - [ プロパティ ]を、 WindowsXPでは[ プロパティ ]を選択します。
3. ”全般”タブの[ 印刷設定... ]をクリックして、”用紙/品質”タブより、「メディア」の’2 color paper’を選択、 「色」設定より’カラー’を選択します。
4. ”詳細設定”タブの[ 標準の設定... ]をクリックして、”用紙/品質”タブより、「メディア」の’2 color paper’を選択、 「色」設定より’カラー’を選択します。

### 印字品質

このプリンタドライバでは、印字品質の設定を変えることによって印字解像度を変更することができます。
プリンタドライバのデバイスの設定にて「印刷モード」を’Raster’に設定することにより使用できます。
また、２色印字と同時に設定することはできません。

印字品質の設定は、以下の手順で行なってください。

1. コントロールパネルより、Windows7では[ デバイスとプリンター ]を、WindowsVistaでは[ プリンタ ]を、 WindowsXPでは[ プリンタとFAX ]を開きます。
2. 印字品質を変更するプリンタキューのアイコンを右クリックして[ 印刷設定 ]を選択します。
3. 「レイアウト」タブをクリックして、[ 詳細設定 ]ボタンをクリックします。
4. 詳細オプション画面の[ グラフィックス ] - [ 印字品質 ]　で設定を行います。

次の内容の設定ができます。

設定値 | 初期値 | 詳細
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | 幅：203dpi　縦：406dpi で印刷します。
203 x 203 dots per inch | ○ | 幅：203dpi　縦：203dpi で印刷します。

### デバイスフォント（プリンタフォント・バーコードフォント・コントロールフォント）

このプリンタドライバは、プリンタに内蔵のデバイスフォントを、ご使用のアプリケーションから選択して使用することができます。
デバイスフォントを使用する際には、プリンタドライバのデバイスの設定にて「印刷モード」を’Line’に設定してください。

プリンタフォントを使用することで、鮮明で高速な印刷結果を得ることができます。 バーコードフォントは、コードをテキストで入力することにより、バーコードの生成と印字が可能です。 コントロールフォントはプリンタが持つ機能を各文字に割り当てられており、文字を指定することによってさまざまな機能を実行することができます。

デバイスフォントに関してくわしくはこちらをご参照ください。

トップへ戻る

## 動作環境

### 対応機種

TSP700II

### 対応OS

Windows XP SP2以降（32bitのみ）
Windows Vista（32bit／64bit）
Windows 7(32bit／64bit)

トップへ戻る

## 著作権

Copyright 2010 Star Micronics Co., Ltd. All rights reserved.